ASME/ANSI B16.5 Class 150 LJ
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Thickness of Lap Joint Min.
	Diameter of Hub
	Length Through Hub
	Bore
	Corner Radius of Bore of Lapped Flange
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approxi-mate Weight kgs

	NPS
	O
	tf
	X
	Y
	B
	r
	W
	I
	n
	　

	1/2
	90
	11.2
	30
	16
	22.9
	3
	60.3
	15.9
	4
	0.46

	3/4
	100
	12.7
	38
	16
	28.2
	3
	69.9
	15.9
	4
	0.66

	1
	110
	14.3
	49
	17
	34.9
	3
	79.4
	15.9
	4
	0.89

	1 1/4
	115
	15.9
	59
	21
	43.7
	5
	88.9
	15.9
	4
	1.06

	1 1/2
	125
	17.5
	65
	22
	50.0
	6
	98.4
	15.9
	4
	1.36

	2
	150
	19.1
	78
	25
	62.5
	8
	120.7
	19.1
	4
	2.10

	2 1/2
	180
	22.3
	90
	29
	75.4
	8
	139.7
	19.1
	4
	3.58

	3
	190
	23.9
	108
	30
	91.4
	10
	152.4
	19.1
	4
	4.00

	3 1/2
	215
	23.9
	122
	32
	104.1
	10
	177.8
	19.1
	8
	4.99

	4
	230
	23.9
	135
	33
	116.8
	11
	190.5
	19.1
	8
	5.62

	5
	255
	23.9
	164
	36
	144.4
	11
	215.9
	22.2
	8
	6.38

	6
	280
	25.4
	192
	40
	171.4
	13
	241.3
	22.2
	8
	7.74

	8
	345
	28.6
	246
	44
	222.2
	13
	298.5
	22.2
	8
	12.65

	10
	405
	30.2
	305
	49
	277.4
	13
	362.0
	25.4
	12
	16.65

	12
	485
	31.8
	365
	56
	328.2
	13
	431.8
	25.4
	12
	27.31

	14
	535
	35.0
	400
	79
	360.2
	13
	476.3
	28.6
	12
	39.89

	16
	595
	36.6
	457
	87
	411.2
	13
	539.8
	28.6
	16
	51.18

	18
	635
	39.7
	505
	97
	462.3
	13
	577.9
	31.8
	16
	57.07

	20
	700
	42.9
	559
	103
	514.4
	13
	635.0
	31.8
	20
	72.08

	24
	815
	47.7
	663
	111
	616.0
	13
	749.3
	34.9
	20
	100.11
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